Atitit lhs直播方案

m3u8是一种基于HLS(HTTP Live Streaming) 文件视频格式，它主要是存放整个视频的基本信息和分片(Segment)组成。不同于mp4大文件，m3u8是由一系列的ts文件组成，一般一个ts文件大概5-10秒，这些ts文件通过一个.m3u8文件做索引。用户播放视频时，可随意拖动视频进度，会读取相应进度的ts文件继续观看视频，不必等到下载完整的视频。因此在播放m3u8的时候很少有卡顿的现象。